[image: image1.png]


ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА (ЧПОУ ПКТК)

185660 Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-А,

тел./факс (8-814 -2)  70-22-73, E-mail main@koopteh10.ru
ОКОПО 01728471, ОГРН 1021000534488, 

ИНН 1001020548, КПП 100101001


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Эксплуатация торгово-технологического оборудования и охрана труда
для специальности
38.02.08 Торговое дело
г. Петрозаводск, 2026г.

Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация торгово-технологического оборудования и охрана труда» (далее - программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.08 Торговое дело (утв. приказом Минпросвещения России от 19.07.2023 № 548)
Организация-разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза. 

Разработчик: Майорова А.С. - преподаватель ЧПОУ ПКТК

1. паспорт ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Эксплуатация торгово-технологического оборудования и охрана труда
1.1. Область применения программы

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.08 Торговое дело.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;

· применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

· организационные и правовые нормы охраны труда;

· причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;

· технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
В процессе освоения программы дисциплины обучающиеся овладевают следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:

	Вид учебной работы
	Объем в часах


	Объем образовательной программы дисциплины
	

	Основное содержание
	34

	в т. ч.:

	теоретическое обучение
	20

	практические занятия
	10

	самостоятельная работа
	4

	Промежуточная аттестация
	Дифференцированный зачет


2.2.  Тематический план и содержание дисциплины


	Наименование

разделов и тем
	№
	Содержание учебного материала
	Объем часов


	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	Тема 1. 
Введение

	
	Содержание
	
	

	
	1
	Классификация торгово-технологического оборудования, его назначение
	2
	ОК 05.

	Тема 2. 

Немеханическое оборудование

	
	Содержание
	
	

	
	2
	Немеханическое оборудование: торговая мебель и инвентарь, назначение, классификация, характеристика
	2
	ОК 05.

	Тема 3.

Весоизмерительное оборудование
	
	Содержание
	
	

	
	3
	Весоизмерительное оборудование: назначение, классификация. Требования, предъявляемые к весоизмерительному оборудованию.
	2
	ОК 05.

	
	4
	Практическое занятие 1
	
	

	
	
	Подбор и эксплуатация весоизмерительного оборудования
	2
	ОК 04. ОК 05.

	Тема 4.

Холодильное оборудование
	
	Содержание
	
	

	
	5
	Холодильное оборудование: назначение, классификация, характеристика, правила эксплуатации.
	2
	ОК 05.

	
	
	Практическое занятие 2
	
	

	
	6
	Подбор и эксплуатация холодильного оборудования
	
	ОК 04. ОК 05.

	Тема 5.

Измельчительно – режущее оборудование
	
	Содержание
	
	

	
	7
	Измельчительно – режущее оборудование: назначение, виды, характеристика, правила эксплуатации
	2
	ОК 05.

	Тема 6.

Контрольно-кассовое оборудование
	
	Содержание
	
	

	
	8
	Контрольно-кассовое оборудование: назначение, классификация. Документы, регламентирующие деятельность за ККТ.
	2
	ОК 05.

	
	
	Практическое занятие 3
	
	

	
	9
	Работа с нормативно-правовыми актами, содержащими требования по работе с ККТ в справочно-правовой системе Гарант/ Консультант+.
	2
	ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05.

	
	
	Практическое занятие 4
	
	


	
	10
	Подбор и эксплуатация контрольно-кассового оборудования
	2
	ОК 04. ОК 05.

	Тема 7.

Подъемно-транспортное оборудование
	
	Содержание
	
	

	
	11
	Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация, характеристика, правила эксплуатации
	2
	ОК 05.

	Тема 8.

Оборудование для фасовки и упаковки товаров
	
	Содержание
	
	

	
	12
	Оборудование для фасовки и упаковки товаров: назначение, характеристика, правила эксплуатации. 
Система защиты товаров
	2
	ОК 05.

	Тема 9.  Охрана труда

	
	Содержание
	
	

	
	13
	Законодательство по охране труда. Основные понятия по охране труда. Основные принципы обеспечения безопасности труда. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда. Управление охраной труда.
	2
	ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07

	
	
	Практическое занятие 5
	
	

	
	14
	Разработка инструкций по охране труда и проведение инструктажа на рабочем месте.
	2
	ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 07

	
	
	Самостоятельная работа.
	
	

	
	
	Работа с нормативно-правовыми актами, содержащими требования по охране труда в справочно-правовой системе  Гарант/ Консультант+.
	4
	ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 07

	
	
	Содержание
	
	

	
	15
	Дифференцированный зачет
	2
	


.

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с выходом в сеть Интернет.                             

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-наглядные пособия и др.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Рыжиков, С. Н. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда + еПриложение : учебник / С. Н. Рыжиков. — Москва : КноРус, 2026. — 322 с. — ISBN 978-5-406-16485-3. — URL: https://book.ru/book/962796 (дата обращения: 23.06.2026). — Текст : электронный.


2.
Рыжиков, С. Н. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью + еПриложение : учебник / С. Н. Рыжиков. — Москва : КноРус, 2025. — 351 с. — ISBN 978-5-406-13867-0. — URL: https://book.ru/book/955664 (дата обращения: 23.06.2026). — Текст : электронный.
Дополнительные источники:
1. Инструкции: Правила эксплуатации оборудования, Типовые инструкции по охране труда для работников торговли, Типовые инструкции по пожарной безопасности.

Интернет - ресурсы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2025, с изм. от 06.02.2026) (в действующей редакции). — Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 / (дата обращения: 20.04.2026).
2. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (в действующей редакции) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».— Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс.  — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/  (дата обращения: 20.05.2025).

3. ГОСТ 23833–95. Межгосударственный стандарт Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия. Дата введения 1997-01-01. — Текст: электронный// ПСС «Кодекс» . — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004655 (дата обращения: 20.04.2026).
4. ГОСТ Р 53940–2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения. Дата введения 2012-06-01. — Текст: электронный // ПСС «Кодекс». — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200085085  (дата обращения: 20.04.2026).

5. ГОСТ Р 54608–2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли. Дата введения 2013-01-01. — Текст: электронный // ПСС «Кодекс». — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093466
(дата обращения: 20.04.2026).

6. ГОСТ Р 51303–2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения. Дата введения 2014-04-01. — Текст: электронный // ПСС «Кодекс» . — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200108793  (дата обращения: 20.04.2026).

7. ГОСТ 26756–2016. Межгосударственный стандарт. Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия. Дата введения 2018-05-01. — Текст: электронный // ПСС «Кодекс» . — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146703  (дата обращения: 20.04.2026).

8. Информационный портал «Охрана труда в России»: сайт. – URL: http:// ohranatruda.ru (дата обращения: 20.04.2026). – Текст: электронный.

9. Справочно-правовая система «Гарант»: сайт. – URL: https://www.garant.ru/  (дата обращения: 20.04.2026). – Текст: электронный

10. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: сайт. – URL: http://www.consultant.ru/  (дата обращения: 20.04.2026). – Текст: электронный

	


4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
4.1. Условия промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по завершению освоения учебного материала дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится аудиторно. На ответ на один вопрос студенту отводится 2 минуты. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

4.2. Перечень объектов оценивания

	Объекты оценивания
	Тип задания;

№ вопроса
	Форма аттестации

	уметь:
•
эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;

•
применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику.
	Вопросы/ задания

№ 1-20
	Дифференциро-ванный зачет



	знать:
•
 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

•
организационные и правовые нормы охраны труда;

•
причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;

•
технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
	Вопросы/ задания

№ 1-20
	


4.3. Контрольные задания 
	№
п/п
	Вопрос
	Возможные ответы

	Уровень А (выберите правильный вариант ответа)

	1
	К подъемно-транспортному оборудованию относят:
	а) грузовые лифты;
б) винтовые конвейеры;
в) лари;
г) электроварки.

	2
	Свойство весов, выведенных из состояния равновесия, самопроизвольно, без приложения посторонних сил, возвращаться после нескольких колебаний в состояние равновесия – это…
	а) устойчивость;
б) точность взвешивания;
в) постоянство показаний взвешивания;
г) чувствительность.

	3
	Условные гири – это…
	а) гири 3 класса для взвешивания драгоценных металлов;
б) гири, предназначенные для поверочных работ;
в) плоские цилиндры с радиальным вырезом для надевания их на гиредержатель;
г) эталоны массы.

	4
	Государственной поверке подлежат…
	а) меры длины;
б) все средства измерений;
в) холодильное оборудование;
г) все весы.

	5
	Весоизмерительное оборудование по виду указательного устройства бывает:
	а) гирные, циферблатные, шкальные;
б) с визуальным отсчетом, с документальной регистрацией;
в) рычажно-механические,электромеханические, тензометрические;
г) настольные, передвижные настольные, стационарные.

	6
	Определите тип весов: весы настольные циферблатные с максимальным пределом взвешивания 3000г:
	а) РН-10Ц13У;
б) РН-ЗЦ13У;
в) ВН-ЗД13;
г) ВЦЛ-10М.

	7
	Что означает предпоследняя цифра в условном обозначении весов:
	а) способ снятия показаний;
б) вид отсчета;
в) тип указательного устройства;
г) наибольший предел взвешивания.

	8
	К измельчительно-режущему оборудованию относят:
	а) кофеварки;
б) машина «Бел-Пак»;
в) кофемолки;
г) мясорубки.

	9
	Слайсеры – это…
	а) дозировочная машина;
б) машина для нарезки гастрономических продуктов;
в) часть холодильной установки;
г) счетное устройство ККМ.

	10
	Укажите механизм ККМ, выполненный в виде набора клавишей, служит для набора денежных сумм, проводимых через кассовую машину, установки шифра и счетчика, на котором должна быть отражена сумма, и включения электропривода.
	а) блокировочный;
б) передаточный;
в) индикаторный;
г) установочный.

	11
	По характеру производства, торговая мебель бывает:
	а) серийная, массовая;
б) экспериментальная, серийная, массовая;
в) пристенная, островная, навесная;
г) островная, встроенная, навесная.

	12
	Укажите, какие из перечисленных факторов относят к эргономическим требованиям к торговой мебели:
	а) соответствие размеров мебели и ее деталей среднему росту и пропорциям тела человека;
б) прочность и долговечность;
в) разборность, подвижность;
г) применение недорогих материалов при изготовлении мебели.

	13
	Укажите инвентарь, применяемый для обслуживания покупателей:
	а) ножницы, ножи;
б) умывальники, электрополотенца;
в) тарелки для денег, наколки для чеков;
г) тележки, корзины, шпагаторезки.

	14
	Для чего применяются диспенсеры:
	а) для нанесения этикеток на товар;
б) для печатания чека;
в) для расчета с покупателями;
г) для упаковывания товаров.

	15
	Что относится к маркираторам:
	а) диспенсеры;
б) этикет-пистолеты;
в) ККМ;
г) виноскоп.

	16
	Укажите виды применяемого хладагента в холодильном оборудовании:
	а) льдосоляное, ледяное;
б) аммиачное, хладоновое;
в) аммиачное;
г) льдосоляное, соляное.

	17
	Что из перечисленного не относится к подъемно-транспортному оборудованию:
	а) группираторы;
б) паллетообмотчики;
в) лебёдка;
г) штабелер.

	Уровень В (Укажите последовательность)

	18
	Укажите последовательность при подготовке ККМ к работе:
	а) заправить ленту;
б) пробить 2 нулевых чека;    
в) включить тумблер;
г) включить ККМ в сеть.

	

	Уровень В (решите задачу)

	19


	Рассчитайте установочную площадь магазина с традиционным методом продажи, имеющего длину- 8м, ширину – 10м.
	а) 25,6 м2;
б) 15м2;
в) 12,8м2;
г) 12,8м.

	20
	Рассчитайте охлаждаемую площадь магазина, если среднедневная реализация продуктов –50 кг; срок хранения 5 дней; коэффициент перевода грузовой площади в полезную –1,5; норма загрузки продуктов -100 кг/м2 .
	а) 5,35 м2;
б) 3,75м2;
в) 12м2;
г) 5,5м.


Вариант 2
	№
п/п
	Вопрос
	Возможные ответы

	Уровень А (выберите правильный вариант ответа)

	1
	К подъемно-транспортному оборудованию относят:
	 а) электроварки;
б) лари;
в) ККМ;
г) грузовые лифты.

	2. 
	Свойство весов давать показания измерения массы с отклонением от истинных значений в пределах допустимых норм погрешностей – это…
	а) устойчивость;
б) точность взвешивания;
в) постоянство показаний взвешивания;
г) чувствительность.

	3. 
	Образцовые гири – это…
	а) эталоны массы.
б) гири, предназначенные для поверочных работ;
в) плоские цилиндры с радиальным вырезом для надевания их на гиредержатель;
г) гири 3 класса для взвешивания драгоценных металлов.

	4. 
	Государственной поверке подлежат…
	а) меры длины и объема;
б) все весы;
в) гири;
г) все средства измерений.

	5. 
	Определите тип весов: весы настольные циферблатные с максимальным пределом взвешивания 10000г:
	а) РН-10Ц13У;
б) РН-ЗЦ13У;
в) ВН-ЗД13;
г) ВЦЛ-10М.

	6. 
	Весоизмерительное оборудование по способу управления бывает:
	а) гирные, циферблатные, шкальные;
б) с визуальным отсчетом, с документальной регистрацией;
в) рычажно-механические, электромеханические, тензометрические;
г) настольные, передвижные настольные, стационарные.

	7. 
	Что означает последняя цифра в условном обозначении весов:
	а) способ снятия показаний;
б) вид отсчета;
в) тип указательного устройства;
г) наибольший предел взвешивания.

	8. 
	Условное обозначение МИМ-82 – это…
	а) мясорубка;
б) машина «Бел-Пак»;
в) машина для охлаждения напитков;
г) лабораторные весы.

	9. 
	Слайсеры – это…
	а) дозировочная машина;
б) машина для нарезки гастрономических продуктов;
в) часть холодильной установки;
г) счетное устройство ККМ.

	10. 
	Укажите механизм, необходимый для информации кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре чека и номере секционного счетчика, по которому проведена операция.
	а) индикаторный;
б) счетный;
в) передаточный;
г) блокировочный.

	11. 
	Назовите разновидности мебели по способу установки:
	а) навесная, встроенная;
б) пристенная, навесная, встроенная;
в) пристенная, островная, навесная;
г) островная, встроенная, навесная.

	12. 
	Укажите, какие из перечисленных факторов относят к технико-эксплуатационным требованиям к торговой мебели:
	а) соответствие размеров мебели и ее деталей среднему росту и пропорциям тела человека;
б) возможность легкого ремонта и долговечность;
в) разборность, подвижность, соответствие назначению;
г) применение недорогих материалов при изготовлении мебели.

	13. 
	Укажите инвентарь, применяемый для оценки качества товаров:
	а) ножницы, гвоздодер;
б) мусоросборники;
в) доска разделочная;
г) овоскоп, виноскоп.

	14. 
	Что относится к маркираторам:
	а) диспенсеры;
б) этикет-пистолеты;
в) ККМ;
г) овоскоп.

	15. 
	Для чего применяются диспенсеры:
	а) для нанесения этикеток на товар;
б) для печатания чека;
в) для расчета с покупателями;

	16. 
	Укажите способы охлаждения, применяемые в холодильном оборудовании:
	а) льдосоляное;
б) ледяное;
в) машинное;
г) соляное.

	17. 
	Что из перечисленного не относится подъемно-транспортному оборудованию:
	а) ленточный конвейер;
б) штабелер;
в) лебёдка;
г) паллетообмотчики.

	Уровень В (Укажите последовательность)

	18. 
	Укажите последовательность при подготовке ККМ к работе:
	а) заправить ленту;  
б) пробить 2 нулевых чека;    
в) провести х-отчет;
г) включить ККМ в сеть.

	Уровень В (решите задачу)



	19
	Рассчитайте установочную площадь магазина самообслуживания, имеющего длину- 5м, ширину – 8м.
	а) 6,4 м2;
б) 5м2;
в) 12,8м2;
г) 6,4м.

	20
	Рассчитайте охлаждаемую площадь магазина, если среднедневная реализация продуктов –100 кг; срок хранения 6 дней; коэффициент перевода грузовой площади в полезную –1,5; норма загрузки продуктов -200 кг/м2 .
	а) 4,5 м2;
б) 3,75м2;
в) 12м2;
г) 5,5м.


4.4. Описание показателей и критериев оценивания
90% - 100% правильных ответов (18-20 вопросов) – отлично

71% - 89 % правильных ответов (15,16,17 вопросов) – хорошо

60% - 70% правильных ответов (12, 13, 14 вопросов) – удовлетворительно

Менее 60 % правильных ответов (менее 12 вопросов) – неудовлетворительно

Ключ к оцениванию теста.

	№
	Ответы на тесты

	
	1 вариант
	2 вариант

	1. 
	аб
	г

	2. 
	а
	б

	3. 
	в
	б

	4. 
	б
	г

	5. 
	а
	а

	6. 
	б
	в

	7. 
	б
	а

	8. 
	вг
	а

	9. 
	б
	б

	10. 
	г
	а

	11. 
	б
	в

	12. 
	а
	в

	13. 
	г
	г

	14. 
	а
	б

	15. 
	б
	а

	16. 
	б
	в

	17. 
	б
	а

	18. 
	агвб
	агбв

	19. 
	в
	а
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